Frame protocal

Start of frame:

* abcde

Data:

* temperatuur
* Hartslag
* Accelerometer

End of frame:

* edcba