Frame protocol

Start of frame:

* ABCDE

Temperatuur:

* Komt na: ABCDE

# Hartslag:

* Komt na: |

# X Accelerometer:

* Komt na: XXX

# Y Accelerometer:

* Komt na: YYY

# Z Accelerometer:

* Komt na: ZZZ

End of frame:

* EDCBA

# Voorbeeld:

ABCDE11.38|100.42XXX-30.73YYY11.99ZZZ-49.49EDCBA