Frame protocol

Start of frame:

* ABCDE

Temperatuur:

* Komt na: ABCDE

# Hartslag:

* Komt na: |

# X Accelerometer:

* Komt na: XXX

# Y Accelerometer:

* Komt na: YYY

# Z Accelerometer:

* Komt na: ZZZ

# Checksum

* Komt na: CCC

End of frame:

* EDCBA

# Voorbeeld:

ABCDE25.69|42XXX-4.77YYY0.43ZZZ0.49CCC63.84EDCBA